Одноступенчатый центробежный насос в качестве насоса на опорной раме согласно стандарту EN 733, с осевым всасывающим патрубком и радиальным напорным патрубком, для установки на фундаменте. Насос с опорой и прифланцованной опорой подшипника, упругой муфтой/съемной муфтой (за дополнительную плату), кожухом муфты и электродвигателем, установленными на общей опорной раме.
Электродвигатель IEC с 3 термодатчиками. Уплотнение вала посредством скользящего торцового уплотнения до температуры 120 °C. Корпус из серого чугуна, вал из нержавеющей стали, рабочее колесо из серого чугуна (рабочее колесо из бронзы доступно за дополнительную плату). 

Материалы

Корпус насоса: EN-GJL-250
Промежуточный корпус: EN-GJL-250
Рабочее колесо: EN-GJL-250
Вал насоса: X30Cr13
Скользящее торцевое уплотнение: AQ1EGG

Допустимая область применения

Стандартное исполнение для рабочего давления pмакс: 16 бар
Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °C: -20…+120°C (исполнение со скользящим торцевым уплотнением) 
-20…+105°C (исполнение с сальниковым уплотнением)
Температура окружающей среды, макс.: +40 °C
Установка в закрытых помещениях: •

Подсоединения к трубопроводу

Номинальный внутренний диаметр фланца (на стороне всасывания): DN 50
Номинальный внутренний диаметр фланца (с напорной стороны): DN 32

Минимальный индекс эффективности (MEI)

Минимальный индекс эффективности (MEI): ≥ 0.4

Мотор/электроника

Степень защиты: IP 55
Класс изоляции: F
Размер электродвигателя: 132S MG
Число полюсов: 2
Номинальная мощность электродвигателя P2: 5.5 кВт
Номинальный ток (прим.) IN 3~400 В: 10.6 A
Коэффициент мощности cos φ: 0.88
КПД мотора ηm 100% : 90 %
КПД мотора ηm 75% : 89.7 %
КПД мотора ηm 50% : 88.3 %

Вес

Вес, прим. m: 146 кг

Данные для заказа

Тип: CronoNorm-NL 32/200
Арт.-№: 4108916
Изделие: Wilo