Многоступенчатый самовсасывающий горизонтальный высоконапорный центробежный насос блочного типа с низким уровнем шума с горизонтальным всасывающим и вертикальным напорным патрубком. Гидравлический всасывающий тракт нового типа. Со сквозным насосным валом электродвигателя и не зависящим от направления вращения скользящим торцовым уплотнением. Напрямую присоединенный фланцами однофазный или трехфазный электродвигатель.
Реле для электродвигателя трехфазного тока предоставляется заказчиком.
Встроенная защита электродвигателя от перегрева и конденсатор в случае с однофазным электродвигателем. 
Все детали, находящиеся в контакте с перекачиваемой средой, не подвержены коррозии.

Материалы

Корпус насоса: 1.4301
Рабочее колесо: Noryl
Вал насоса: 1.4028 [AISI420F]
Скользящее торцевое уплотнение: графит/керамика
Секции: Noryl
Уплотнение: NBR

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Чистая вода без осаждающихся веществ: •
Бытовая, холодная, охлаждающая, дождевая вода: •
Дождевая вода: •

Мощность

Высота всасывания, макс. H: 8 M
Входное давление      макс. H: 4 бар
Температура перекачиваемой жидкости T: +5...+35 °C
Температура окружающей среды, макс. T: 40 °C
Стандартное исполнение для рабочего давления pмакс: 8 бар
Подключение к сети 1~, стандартное исполнение: 230 В
Подключение к сети 3~, стандартное исполнение: 400 В
Подключение к сети 3~: альтернативное применение без наценки U: 230 В
Частота сети F: 50 Гц
Номинальная частота вращения n: 2,900 об/мин

Мотор/электроника

Степень защиты: X4
Класс изоляции: F
Резьбовой ввод для кабеля: 1x11 PG
Потребляемая мощность P1: 0.91 кВт

Подсоединения к трубопроводу

Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, с напорной стороны: Rp 1
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, на стороне всасывания: Rp 1

Данные для заказа

Вес, прим. m: 8.4 кг
Тип: MC 304
Арт.-№: 4041176