Установка с центробежным насосом в компактном исполнении с горизонтальным всасывающим и вертикальным напорным патрубком, которая состоит из следующих компонентов: нормальновсасывающий многоступенчатый горизонтальный высоконапорный центробежный насос с низким уровнем шума со сквозным насосным валом электродвигателя и не зависящим от направления вращения скользящим торцовым уплотнением.
Напрямую присоединенный фланцами однофазный электродвигатель со встроенным термическим защитным выключателем и конденсатором в исполнении для однофазного тока. Система управления насосом с управляющим агрегатом с мембранным напорным баком емкостью 50 л, манометрическим выключателем и манометром (0–6 бар). Все соприкасающиеся с перекачиваемой жидкостью детали устойчивы к коррозии.
Насосная установка предварительно установлена в готовом к подключению виде и подключается с помощью кабеля длиной 3 м и сетевого штекера.
В исполнении для трехфазного тока подключение выполняется через клеммную коробку.

Материалы

Корпус насоса: 1.4301
Рабочее колесо: Noryl
Вал насоса: 1.4301 [AISI304]
Скользящее торцевое уплотнение: графит/керамика
Секции: Noryl
Уплотнение: NBR

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Чистая вода без осаждающихся веществ: •
Бытовая, холодная, охлаждающая, дождевая вода: -
Дождевая вода: -

Мощность

Температура перекачиваемой жидкости T: +5...+35 °C
Температура окружающей среды, макс. T: 40 °C
Стандартное исполнение для рабочего давления pмакс: 10 бар
Подключение к сети 1~, стандартное исполнение: 230 В
Подключение к сети 3~, стандартное исполнение: 400 В
Подключение к сети 3~: альтернативное применение без наценки U: 230 В
Частота сети F: 50 Гц
Номинальная частота вращения n: 2,900 об/мин

Мотор/электроника

Степень защиты: X4
Класс изоляции: F
Резьбовой ввод для кабеля: 1xM20 PG
Потребляемая мощность P1: 1.51 кВт
Rated current IN 1~230 V: 7.2 A

Подсоединения к трубопроводу

Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, с напорной стороны: R 1
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, на стороне всасывания: Rp 1¼

Данные для заказа

Вес, прим. m: 26.6 кг
Тип: HMP 605
Арт.-№: 2510598