Самовсасывающий центробежный насос с автоматическим режимом работы. Великолепная мощность всасывания. Антикоррозионное покрытие и внутреннее покрытие резервуара для высокой надежности. Простая установка с встроенным конденсатором, сетевым кабелем и европейским или китайским штекером. Подходит для водоснабжения из скважин.

Мощность

Частота сети F: 50 Гц

Мотор/электроника

Степень защиты: IP 22
Класс изоляции: B

Данные для заказа

Вес, прим. m: 32 кг
Тип: PC 301EA
Арт.-№: 3043049