Установка для водоснабжения в качестве компактной установки для повышения давления или в качестве средства водоснабжения для подключения к приемному резервуару/водопроводной сети. Состоит из: нормальновсасывающего вертикального многоступенчатого высоконапорного центробежного насоса из нержавеющей стали с электродвигателем стандарта IE2. Манжетное уплотнение посредством не зависящего от направления вращения скользящего торцового уплотнения. Электродвигатель со встроенным частотным преобразователем с воздушным охлаждением и плавной регулировкой частоты вращения от 24 Гц до макс. 60 Гц. Установлена на оцинкованной фундаментной раме с регулируемой по высоте вибропоглощающей опорой; мембранный напорный бак (емкостью 8 л) с проточным оборудованием, соответствующим стандарту DIN 4807, встроенным обратным клапаном, датчиком давления (4–20 мА) и манометром для автоматического регулирования установки с функцией p = постоянное. Бесступенчатая установка заданного значения напора одной кнопкой на частотном преобразователе. Автоматическое определение нулевой подачи и отключение насоса. Встроенное реле электродвигателя с электронным контролем тока. 
Жидкокристаллический экран для индикации состояния и фактического давления, управление одной кнопкой для установки параметров уровня давления и указания всех заданных значений; беспотенциальные контакты для обобщенной сигнализации неисправности и рабочего состояния. Готова к подключению и оснащена приводным шаровым затвором с напорной стороны.

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Чистая вода без осаждающихся веществ: •
Бытовая, холодная, охлаждающая, дождевая вода: •
питьевая вода;: •

Мощность

Макс. расход Qmax: 140 м3/ч
Макс. напор Hmax: 150 M
Частота вращения n: 1160 - 3500 об/мин
Макс. температура перекачиваемой жидкости T: 50 °C
Температура окружающей среды, макс. T: 40 °C
Стандартное исполнение для рабочего давления pмакс: 16 бар
Входное давление pмакс.: 6 бар
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, с напорной стороны: R 1¼  - DN 100
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, на стороне всасывания: Rp 1¼
Число секций: 3
Количество резервных насосов: 0
Кол. рабочих насосов: 1

Мотор

Подключение к сети: 3~400 В, 50/60 Гц
Допустимый перепад напряжения: 400/50:+/-10%_380/60:+/-10%_440/60:+/-6% %
Степень защиты: IP 55
Номинальная мощность электродвигателя P2: 4.00 кВт
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц IN: 9.70 A
Nominal current 3~380 V, 60 Hz I: 9.90 A
Nominal current 3~440 V, 60 Hz I: 9.30 A
КПД электродвигателя ηm 50% : 84,5 %
КПД электродвигателя ηm 75% : 87,1 %
КПД электродвигателя ηm 100% : 87,5 %

Материалы

Корпус насоса: 1.4301 [AISI304]
Вал насоса: 1.4301 [AISI304]
Рабочее колесо: 1.4301 [AISI304]
Статическое уплотнение: EPDM
Mechanical seal: Q1BE3GG

Подключения

Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания RPS: Rp 1½
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны RPD: Rp 2

Исполнение (только для установок пожаротушения) *

согласно DIN 1988 (EN 806): 

Данные для заказа

Вес, прим. m: 85 кг
Тип: COR-1 MVIE 1603-6-GE
Арт.-№: 2523125