Многоступенчатый нормальновсасывающий горизонтальный высоконапорный центробежный насос блочного типа с горизонтальным всасывающим и вертикальным напорным патрубком. 

Данный насос имеет компактную конструкцию и оснащен сквозным насосным валом электродвигателя и не зависящим от направления вращения скользящим торцовым уплотнением. Секции, рабочие и ведущие колеса выполнены из нержавеющей стали, а корпус насоса выполнен из чугуна с катафорезным покрытием. 

Он подходит для водоснабжения и повышения давления, промышленных циркуляционных систем, технологической воды, контуров циркуляции охлаждающей воды. Его также можно использовать в моечных установках, а также в системах орошения.

Особенности/преимущества продукции

 Эргономичная, компактная блочная конструкция

Комплект поставки

 Многоступенчатый высоконапорный центробежный насос Wilo-MHIL
 Инструкция по монтажу и эксплуатации

Указания по компоновке

 Реле электродвигателя для электродвигателя трехфазного тока доступно в качестве опции или предоставляется заказчиком
 Однофазный электродвигатель оснащен встроенной защитой электродвигателя от перегрева и конденсатором

Материалы

Рабочее колесо: 1.4301 [AISI304]
Корпус насоса: EN-GJL-250 (с катафорезным покрытием )
Вал насоса: 1.4301 [AISI304]
Статическое уплотнение: EPDM
Mechanical seal: BQ1E3GG

Мощность

Температура перекачиваемой жидкости T: -15...+90 °C
Температура окружающей среды, макс. T: 40 °C
Входное давление      макс. H: 6 бар

Мотор

Класс изоляции: F
Степень защиты: IP 54
Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц
Номинальная мощность электродвигателя P2: 1.50 кВт
Потребляемая мощность P1: 2.09 кВт
Номинальный ток 3~230 В, 50 Гц IN: 6.4 A
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц IN: 3.7 A
КПД электродвигателя ηm 50% : 83,0 %
КПД электродвигателя ηm 75% : 84,2 %
КПД электродвигателя ηm 100% : 84,2 %

Подключения

Номинальный внутренний диаметр патрубков на стороне всасывания Rp: 1½
Номинальный внутренний диаметр патрубков с напорной стороны Rp: 1¼

Данные для заказа

Изделие: Wilo
Тип: MHIL 904
Арт.-№: 4210669
Вес, прим. m: 20.4 кг