Многоступенчатый нормальновсасывающий вертикальный высоконапорный центробежный насос линейного типа. 

Данный насос имеет компактную конструкцию и оснащен сквозным насосным валом электродвигателя и не зависящим от направления вращения скользящим торцовым уплотнением. Секции, рабочие и ведущие колеса выполнены из нержавеющей стали. Корпус насоса выполнен из чугуна с катафорезным покрытием с подсоединениями под овальный фланец. 

Насос подходит для водораспределения и повышения давления, промышленных циркуляционных систем, технологической воды, контуров циркуляции охлаждающей воды. Его также можно использовать в моечных установках, в системах орошения.

Особенности/преимущества продукции

 Эргономичная, компактная блочная конструкция

Комплект поставки

 Многоступенчатый высоконапорный центробежный насос Wilo-MVIL
 Инструкция по монтажу и эксплуатации
 Контрфланцы из серого чугуна и соответствующие винты, гайки и уплотнения

Указания по компоновке

 Реле электродвигателя для трехфазного электродвигателя предоставляется заказчиком
 Однофазный электродвигатель оснащен встроенной защитой электродвигателя от перегрева и конденсатором

Мощность

Температура перекачиваемой жидкости T: -15...+90 °C
Температура окружающей среды, макс. T: 40 °C
Максимальное рабочее давление pmax: 16 бар

Минимальный индекс эффективности (MEI)

Минимальный индекс эффективности (MEI): ≥ 0.40

Мотор

Класс изоляции: F
Степень защиты: IP 54
Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц
Номинальная мощность электродвигателя P2: 2.2 кВт
Потребляемая мощность P1: 3.07 кВт
Номинальный ток 3~230 В, 50 Гц IN: 9.3 A
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц IN: 5.3 A
КПД электродвигателя ηm 50% : 84,6 %
КПД электродвигателя ηm 75% : 85,9 %
КПД электродвигателя ηm 100% : 85,9 %

Подключения

Уровень номинального давления (с напорной стороны) PN: PN 25
Уровень номинального давления (на стороне всасывания) PN: PN 25

Материалы

Рабочее колесо: 1.4301 [AISI304]
Корпус насоса: EN-GJL-250 (с катафорезным покрытием )
Вал насоса: 1.4301 [AISI304]
Статическое уплотнение: EPDM
Mechanical seal: BQ1E3GG

Данные для заказа

Изделие: Wilo
Тип: MVIL 508
Арт.-№: 4211073
Вес, прим. m: 30.4 кг