Горизонтальный, многоступенчатый, высокоэффективный, нормальновсасывающий высоконапорный центробежный насос с автономными соединениями.

Этот нормальновсасывающий высоконапорный центробежный насос в компактном исполнении отличается эффективностью и удобным техобслуживанием. Соответствующий стандарту IEC электродвигатель, в серийном исполнении оснащенный датчиком PTC, и специально разработанная гидравлическая часть обеспечивают высокую эффективность. Сальниковое уплотнение входит в комплектацию по запросу, заменяется без демонтажа насоса благодаря уникальной конструкции «Twinner-System».

Применение
Насос предназначен для использования в товарном сельском хозяйстве, водоснабжении, повышении давления, пожаротушении, а также в отоплении, кондиционировании, охлаждении.

Основные особенности/преимущества продукта

 Высокоэффективная гидравлическая часть и высокоэффективный электродвигатель IE3 в серийном исполнении с датчиком PTC
 Насосный агрегат в серийном исполнении с жесткой муфтой между двигателем и гидравлической частью и с торцовым уплотнением
 Серийное устройство промывки через байпас гарантирует длительный срок службы торцового уплотнения
 Усовершенствованная система фланцевого позиционирования и нажимная крышка сальника по запросу
 Бронзовое рабочее колесо высокой надежности по запросу

Комплект поставки

 Насосный агрегат для горизонтальной установки, включая электродвигатель, муфту, фундаментную раму и насос
 Инструкция по монтажу и эксплуатации

Мощность

Температура перекачиваемой жидкости T: -5...+90 °C
Температура окружающей среды, макс. T: 40 °C
Максимальное рабочее давление p_max: 50 бар

Мотор

Класс изоляции: F
Степень защиты: IP 55
Подключение к сети: 3~400/690 В, 50 Гц
Номинальная мощность электродвигателя P_2: 30 кВт
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц I_N: 54.5 A
КПД электродвигателя η_m _50% : 92,2 %
КПД электродвигателя η_m _75% : 93,2 %
КПД электродвигателя η_m _100% : 93,5 %

Подключения

Номинальный внутренний диаметр фланца (с напорной стороны): DN 50
Номинальный внутренний диаметр фланца (на стороне всасывания): DN 65
Уровень номинального давления (с напорной стороны) PN: PN 25
Уровень номинального давления (на стороне всасывания) PN: PN 25

Материалы

Рабочее колесо: EN-GJL-200
Корпус насоса: EN-GJS 400/EN-GJL 250
Корпус насоса: EN-GJL-250
Вал насоса: 1.4028 [AISI420B]
Статическое уплотнение: NBR
Mechanical seal: U2BPFG/UBPGF

Данные для заказа

Изделие: Wilo
Тип: H 4207-30-2
Арт.-№: 4191808
Вес, прим. m: 485.0 кг