Полностью затапливаемый погружной насос для отвода сточных вод для стационарной и мобильной установки в погруженном состоянии, для перекачивания загрязненной воды и предварительно очищенных сточных вод с фекалиями. Гидравлический корпус, рабочее колесо и корпус электродвигателя из серого чугуна. Электродвигатель насоса с сухим ротором в однофазном исполнении с камерой уплотнений, датчиком контроля температуры обмотки электродвигателя и контролем герметичности камеры электродвигателя. Уплотнение со стороны перекачиваемой жидкости и со стороны электродвигателей осуществляется двумя скользящими торцовыми уплотнениями независимо от направления вращения. Кабель электропитания длиной 10 м с кабельным вводом с продольной герметизацией и установленным прибором управления с рабочим конденсатором. Все агрегаты серийно со взрывозащитой.

Агрегат

Напорный патрубок: DN 50
Фланцы (по EN 1092-2) PN: PN 10
Стандарт подключения: EN 1092-2
Максимальное рабочее давление pmax: 2.15 бар
Свободный сферический проход: 45 мм
Режим работы (в погруженном состоянии): S1
Режим работы (в непогруженном состоянии): S2-30 min
Макс. глубина погружения: 20 м
Степень защиты: IP 68
Температура перекачиваемой жидкости T: +3 ... +40 °C
Вес, прим. m: 49.0 кг

Данные мотора

Подключение к сети: 1~230 V, 50 Hz
Номинальный ток IN: 9.3 A
Пусковой ток IA: 29 A
Номинальная мощность электродвигателя P2: 1.5 кВт
Потребляемая мощность P1: 2.1 кВт
Коэффициент мощности cos φ: 0.98
Тип пуска: Прямой
Номинальная частота вращения n: 2,852 об/мин
Число полюсов: 2
Класс изоляции: F
Макс. частота включений: 50 1/ч
Допустимый перепад напряжения: ±10 %

Кабель

Длина соединительного кабеля: 10 м
Тип кабеля: H07RN-F
сечение кабеля: 7G1,5 мм2
Тип соединения кабеля: Разъемный
Тип штекера: -

материал

Статическое уплотнение: NBR
Рабочее колесо: EN-GJS-500-7
Уплотнение со стороны электродвигателя: Графит/стеатит
Скользящее торцевое уплотнение: SiC/SiC
Корпус электродвигателя: EN-GJL-250
Корпус насоса: EN-GJL-250
Вал насоса: 1.4021 [AISI420]

Оснащение/функции

Поплавковый выключатель: -
Контроль протечек в камере электродвигателя: •
Контроль протечек в камере уплотнений: º
Контроль протечек в контрольной камере: -
Защита электродвигателя: Bimetall
Взрывозащита: ATEX

Данные для заказа

Арт.-№: 6076428
Номер EAN: 4048482570938
Ценовая группа: PG8
Изделие: Wilo