Готовая к монтажу шахта из синтетического материала (коррозионностойкого полиэтилена) в монолитном исполнении без уплотнительных поверхностей, опционально дооснащается телескопическим удлинением. С геометрией шахты, исключающей образование отложений, и подъемными серьгами для удобства перемещения и транспортировки. Защищена от всплытия в случае подъема уровня грунтовых вод до верхней кромки грунта без дополнительных бетонных балластных грузов, предоставляемых заказчиком. Погружной дренажный насос с интегрированным обратным клапаном, смонтированный непосредственно на напорном трубопроводе и установленный на дно шахты. Муфтовая запорная задвижка с опциональным удлинителем рукоятки. Включая цепь в качестве приспособления для подъема насоса. Крышка шахты по классам A 15 и B 125 согласно EN 124, устанавливаемая непосредственно на шахту без плиты распределения нагрузки, опционально доступна крышка класса D 400 (с предоставляемой заказчиком плитой распределения нагрузки).

Допустимая область применения

Исполнение: Однонасосная установка
Для применения насоса(ов): Drain TMW 32
Макс. допустимое давление в напорном трубопроводе p: 10 бар
Температура окружающей среды мин. T: 3 °C
Температура окружающей среды, макс. T: 20 °C
Макс. температура перекачиваемой жидкости T: 40 °C

Подключения

Приточный трубопровод: 2x DN 150/1x DN 200
Напорный патрубок: R 1¼
Удаление воздуха: DN 100

Размеры/вес

Общий объем V: 440 л
Макс. уровень включения V: 60 л
Мин. остаточный объем воды L: 3 л
Вес, прим. m: 45 кг

материал

Материал резервуара: PE

Данные для заказа

Арт.-№: 2543049
Изделие: Wilo