Готовая к монтажу шахта из синтетического материала (коррозионностойкого полиэтилена) в монолитном исполнении без уплотнительных поверхностей, опционально дооснащается телескопическим удлинением. Сертифицирована по (DIN) EN 12050-1, с геометрией шахты, исключающей образование отложений, и подъемными серьгами для удобства перемещения и транспортировки. Защищена от всплытия в случае подъема уровня грунтовых вод до верхней кромки грунта без дополнительных бетонных балластных грузов, предоставляемых заказчиком. Съемный угловой шаровой обратный клапан на напорном патрубке насоса для надежного закрытия, так как на входе всегда имеется подпор. Расположенная над водой муфта с приспособлением для опционального подсоединения для промывки и прерывателя вакуума. Расположенная над водой муфта для быстрого и удобного монтажа насоса и приспособление для опционального подсоединения для промывки и прерывателя вакуума. Муфтовая запорная задвижка с опциональным удлинителем рукоятки. Включая цепь в качестве приспособления для подъема насоса. Крышка шахты по классам A 15 и B 125 согласно EN 124, устанавливаемая непосредственно на шахту без плиты распределения нагрузки, опционально доступна крышка класса D 400 (с предоставляемой заказчиком плитой распределения нагрузки).

Допустимая область применения

Исполнение: Однонасосная установка
Для применения насоса(ов): Rexa CUT, Drain MTC 32F39, Drain MTC 40, Drain MTS 40
Макс. допустимое давление в напорном трубопроводе p: 10 бар
Температура окружающей среды мин. T: 3 °C
Температура окружающей среды, макс. T: 20 °C
Макс. температура перекачиваемой жидкости T: 40 °C

Подключения

Приточный трубопровод: 2x DN 150/1x DN 200
Напорный патрубок: R 1¼
Удаление воздуха: DN 100

Размеры/вес

Общий объем V: 560 л
Макс. уровень включения V: 92 л
Мин. остаточный объем воды L: 32 л
Вес, прим. m: 61 кг

материал

Материал резервуара: PE

Данные для заказа

Арт.-№: 2543047
Изделие: Wilo