Готовая к подсоединению, полностью затапливаемая автоматическая напорная установка для отвода сточных вод в виде двухнасосной установки с автоматическим переходом с резервного режима на режим пиковой нагрузки. Электродвигатель насоса с сухим ротором в однофазном исполнении с корпусом из нержавеющей стали и датчиком контроля температуры обмотки электродвигателя. Газо- и водонепроницаемый сборный резервуар из пластмассы с наклонным дном для предотвращения образования отложений и гарантии надежной эксплуатации, подводящими патрубками на выбор и системой контроля уровня с поплавковым выключателем. Центральное подсоединение к напорному патрубку со встроенным разветвленным трубопроводом, обратным клапаном и устройством для подрыва клапана. Прибор управления с микропроцессорным управлением с

 светодиодными индикаторами для индикации рабочего состояния и сообщений о неисправности;
 регулируемым временем задержки выключения;
 встроенной и энергонезависимой аварийной сигнализацией;
 1 беспотенциальным контактом для подсоединения обобщенной сигнализации неисправности (SSM).

Комплект поставки:

 Готовая к подсоединению напорная установка для отвода сточных вод с прибором управления и штекером
 1 уплотнение для приточного трубопровода DN 100
 1 кольцевая ножовка для приточного отверстия DN 100
 1 уплотнение вала для подсоединения ручного мембранного насоса или подключения к подводящему трубопроводу Ø 50 мм
 1 манжета для подсоединения для вентиляции DN 70
 1 фланцевый переходник DN 80/100 с плоским уплотнением, гибкой шланговой вставкой и крепежным материалом для подсоединения к напорному патрубку DN 100
 Аккумулятор 9 В
 11 шумопоглощающих полосок для бесшумной установки
 Крепежный материал

Допустимая область применения

Режим работы на насос: S3-15%, 80 sec
Макс. допустимое давление в напорном трубопроводе p: 1.5 бар
Температура перекачиваемой жидкости T: +3 ... +40 °C
Макс. температура перекачиваемой жидкости, кратковременно до 3 мин T: 60 °C
Температура окружающей среды, макс. T: 40 °C

Подключения

Напорный патрубок: DN 80
Фланцы (по EN 1092-2) PN: PN 10
Стандарт подключения: EN 1092
Максимальное рабочее давление pmax: 1.5 бар
Приточный трубопровод: DN 40/DN 100/DN 150
Удаление воздуха: DN 70

Данные мотора

Подключение к сети: 1~230 V, 50 Hz
Потребляемая мощность P1: 2x 1,3 кВт
Номинальный ток IN: 2x 5,8 A
Номинальная частота вращения n: 2900 об/мин
Число полюсов: 2
Тип пуска: Прямой
Класс изоляции: F
Степень защиты: IP 68
Макс. частота включений на насос: 45 1/ч

Кабель

Длина кабеля до прибора управления/штекера: 4м/1,5м M
Тип штекера: С защитным контактом
Тип соединения кабеля: Разъемный

материал

Корпус электродвигателя: 1.4301
Вал насоса: 1.4404 [AISI316L]
Скользящее торцевое уплотнение: SiC/SiC
Корпус насоса: EN-GJL-250
Рабочее колесо: PUR
Материал резервуара: PE

Размеры/вес

Общий объем V: 115 л
Макс. уровень включения V: 40 л
Мин. уровень Вкл.: 180 мм
Габаритные размеры Ширина x Высота x Глубина: 810 x 505 x 780 мм
Диагональные размеры: 970 мм
Вес, прим. m: 91 кг

Данные для заказа

Арт.-№: 2531400
Номер EAN: 4048482058290
Ценовая группа: PG7
Изделие: Wilo