Готовая к монтажу и защищенная от противодавления синтетическая шахта из полиэтилена для установки в почве в качестве шахтной насосной станции. Оснащена системой трубопроводов и арматурой для соответствующего насоса. Высокая устойчивость формы и прекрасное крепление в грунте благодаря ребрам жесткости. Совместимые насосы: MTC 32, MTC 40, MTS 40, TS 40, TP 50, TP 65, TP 80, FIT V05, PRO V05, PRO V06. Прибор управления на выбор заказчика в качестве дополнительной принадлежности.

Допустимая область применения

Исполнение: Двухнасосная установка для MTS 40, MTC
Для применения насоса(ов): Drain MTC 32, Drain MTS 40/21...27
Макс. допустимое давление в напорном трубопроводе p: 6 бар
Температура окружающей среды мин. T: 3 °C
Температура окружающей среды, макс. T: 20 °C
Макс. температура перекачиваемой жидкости T: 35 °C

Подключения

Приточный трубопровод: DN 150
Напорный патрубок: Rp 1½
Удаление воздуха: DN 100

Размеры/вес

Общий объем V: 1220 л
Макс. уровень включения V: 280 л
Мин. остаточный объем воды L: 90 л
Вес, прим. m: 110 кг

материал

Материал резервуара: PE

Данные для заказа

Арт.-№: 2531442
Изделие: Wilo