Готовая к монтажу и защищенная от противодавления синтетическая шахта из полиэтилена для установки в почве в качестве шахтной насосной станции. Оснащена системой трубопроводов и арматурой для соответствующего насоса. Высокая устойчивость формы и прекрасное крепление в грунте благодаря ребрам жесткости. Совместимые насосы: MTC 32, MTC 40, MTS 40, TS 40, TP 50, TP 65, TP 80, FIT V05, PRO V05, PRO V06. Прибор управления на выбор заказчика в качестве дополнительной принадлежности.

Допустимая область применения

Исполнение: Двухнасосная установка для TP 50
Для применения насоса(ов): Drain TP 50, Rexa FIT V05, Rexa PRO V05
Макс. допустимое давление в напорном трубопроводе p: 6 бар
Температура окружающей среды мин. T: 3 °C
Температура окружающей среды, макс. T: 20 °C
Макс. температура перекачиваемой жидкости T: 35 °C

Подключения

Приточный трубопровод: DN 150
Напорный патрубок: Rp 2
Удаление воздуха: DN 100

Размеры/вес

Общий объем V: 1240 л
Макс. уровень включения V: 200 л
Мин. остаточный объем воды L: 120 л
Вес, прим. m: 130 кг

материал

Материал резервуара: PE

Данные для заказа

Арт.-№: 2506441
Изделие: Wilo