Полностью погружной дренажный насос для отвода сточных вод в виде блочного агрегата для вертикальной установки в погруженном состоянии для перекачивания загрязненной воды. Гидравлический корпус и рабочее колесо из синтетического материала, корпус электродвигателя из нержавеющей стали. Напорный патрубок с горизонтальным напорным патрубком и фланцевым соединением. Электродвигатель насоса с сухим ротором в исполнении для однофазного тока с защитой от перегрева и разъемным соединительным кабелем длиной 10 м со штекером с защитным контактом. Сертификат взрывозащиты отсутствует у всех агрегатов.

Агрегат

Напорный патрубок: DN 65
Фланцы (по EN 1092-2) PN: PN 10
Максимальное рабочее давление pmax: 2.1 бар
Свободный сферический проход: 44 мм
Режим работы (в погруженном состоянии): S1
Режим работы (в непогруженном состоянии): S2-8 min
Макс. глубина погружения: 7 м
Степень защиты: IP 68
Температура перекачиваемой жидкости T: +3 ... +35 °C
Вес, прим. m: 26.5 кг

Данные мотора

Подключение к сети: 1~230 V, 50 Hz
Номинальный ток IN: 9.5 A
Номинальная мощность электродвигателя P2: 1.5 кВт
Потребляемая мощность P1: 2 кВт
Коэффициент мощности cos φ: 0.99
Тип пуска: Прямой
Номинальная частота вращения n: 2,850 об/мин
Число полюсов: 2
Класс изоляции: F
Макс. частота включений: 40 1/ч
Допустимый перепад напряжения: ±10 %

Кабель

Длина соединительного кабеля: 10 м
Тип кабеля: OZOFLEX (PLUS) 07RNF
сечение кабеля: 4G1 мм2
Тип соединения кабеля: Разъемный
Тип штекера: -

материал

Статическое уплотнение: NBR
Рабочее колесо: PUR
Уплотнение со стороны электродвигателя: NBR
Скользящее торцевое уплотнение: SiC/SiC
Корпус электродвигателя: 1.4301
Корпус насоса: PUR
Вал насоса: 1.4404 [AISI316L]

Оснащение/функции

Поплавковый выключатель: -
Контроль протечек в камере электродвигателя: -
Контроль протечек в камере уплотнений: -
Контроль протечек в контрольной камере: -
Защита электродвигателя: WSK
Взрывозащита: –

Данные для заказа

Арт.-№: 4007107
Номер EAN: 4016322308508
Ценовая группа: PG7
Изделие: Wilo