Rexa CUT GI03.38/S-M15-2-523/P

Полностью погружной дренажный насос для сточных вод с внутренним режущим механизмом для вертикальной установки в погруженном состоянии, для перекачивания коммунальных и промышленных сточных вод, содержащих фекалии, а также длинноволокнистые фракции. Корпус гидравлической части и рабочее колесо из серого чугуна, корпус электродвигателя из нержавеющей стали, уплотнение со стороны насоса и электродвигателя с двумя независимыми скользящими торцевыми уплотнениями. Напорный патрубок с горизонтальным патрубком напорного слива и резьбовым/фланцевым соединением. Электродвигатель насоса с сухим ротором в однофазном исполнении с защитой от перегрева и с камерой уплотнений. Соединительный кабель с конденсаторным переключателем и штекером с защитным контактом.

Агрегат

Напорный патрубок: DN 32/40, Rp 1¼
Фланцы (по EN 1092-2) PN: PN 10
Стандарт подключения: EN 1092-2
Максимальное рабочее давление p_max: 4.18 бар
Режим работы (в погруженном состоянии): S1
Режим работы (в непогруженном состоянии): S2-15 min
Макс. глубина погружения: 20 м
Степень защиты: IP 68
Температура перекачиваемой жидкости T: +3 ... +40 °C
Вес, прим. m: 31.9 кг

Данные мотора

Подключение к сети: 1~230 V, 50 Hz
Номинальный ток I_N: 9.3 A
Номинальная мощность электродвигателя P_2: 1.5 кВт
Потребляемая мощность P_1: 2.1 кВт
Коэффициент мощности cos φ: 0.98
Тип пуска: Прямой
Номинальная частота вращения n: 2,852 об/мин
Число полюсов: 2
Класс изоляции: F
Макс. частота включений: 30 1/ч
Допустимый перепад напряжения: ±10 %

Кабель

Длина соединительного кабеля: 10 м
Тип кабеля: H07RN-F
сечение кабеля: 3G1 мм2
Тип соединения кабеля: Разъемный
Тип штекера: •

материал

Статическое уплотнение: NBR
Рабочее колесо: EN-GJL-250
Режущий механизм: 1.4528
Уплотнение со стороны электродвигателя: Графит/стеатит
Скользящее торцевое уплотнение: SiC/SiC
Корпус электродвигателя: 1.4301
Корпус насоса: EN-GJL-250
Вал насоса: 1.4021 [AISI420]

Оснащение/функции

Поплавковый выключатель: -
Контроль протечек в камере электродвигателя: -
Контроль протечек в камере уплотнений: º
Контроль протечек в контрольной камере: -
Защита электродвигателя: Bimetall
Взрывозащита: –

Данные для заказа

Арт.-№: 6081530
Номер EAN: 4048482738888
Ценовая группа: PG8
Изделие: Wilo

08.05.2017