Drain TP 100E210/52

Полностью погружной дренажный насос для отвода сточных вод для установки в погруженном и непогруженном состоянии, служащий для перекачивания сточных вод с фекалиями. Гидравлический корпус и рабочее колесо из синтетического материала, корпус электродвигателя из нержавеющей стали. Напорный патрубок с горизонтальным выбросом и фланцевым соединением. Электродвигатель с сухим ротором и охлаждающим кожухом в исполнении для трехфазного тока для прямого или звездообразного соединения треугольником с защитой электродвигателя от перегрева, контролем герметичности и сертификатом взрывозащиты. Водостойкий соединительный кабель длиной 10 м со свободным концом.

Агрегат

Напорный патрубок: DN 100
Фланцы (по EN 1092-2) PN: PN 10
Максимальное рабочее давление p_max: 1.8 бар
Свободный сферический проход: 95 мм
Режим работы (в погруженном состоянии): S1
Режим работы (в непогруженном состоянии): S1
Макс. глубина погружения: 20 м
Степень защиты: IP 68
Температура перекачиваемой жидкости T: +3 ... +40 °C
Вес, прим. m: 60.0 кг

Данные мотора

Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц
Номинальный ток I_N: 14.1 A
Номинальная мощность электродвигателя P_2: 5.2 кВт
Потребляемая мощность P_1: 6.7 кВт
Тип пуска: «Звезда/треугольник»
Номинальная частота вращения n: 1,450 об/мин
Число полюсов: 4
Класс изоляции: F
Макс. частота включений: 60 1/ч
Допустимый перепад напряжения: ±10 %

Кабель

Длина соединительного кабеля: 10 м
Тип кабеля: NSSHÖU
сечение кабеля: 10x1,5 мм2
Тип соединения кабеля: Разъемный
Тип штекера: -

материал

Статическое уплотнение: NBR
Рабочее колесо: PUR
Уплотнение со стороны электродвигателя: C/Cr
Скользящее торцевое уплотнение: SiC/SiC
Корпус электродвигателя: 1.4404
Корпус насоса: PUR
Вал насоса: 1.4404 [AISI316L]

Оснащение/функции

Поплавковый выключатель: -
Контроль протечек в камере электродвигателя: •
Контроль протечек в камере уплотнений: -
Контроль протечек в контрольной камере: -
Защита электродвигателя: WSK
Взрывозащита: ATEX

Данные для заказа

Арт.-№: 2003559
Номер EAN: 4016322283218
Ценовая группа: PG8
Изделие: Wilo

08.05.2017