Полностью погружной дренажный насос для вертикальной установки в погруженном состоянии для перекачивания загрязненной воды. Гидравлический корпус и рабочее колесо из синтетического материала, корпус электродвигателя из нержавеющей стали. Напорный патрубок с вертикальным напорным патрубком и внутренней резьбой. Электродвигатель насоса с сухим ротором в исполнении для трехфазного тока с защитой от перегрева и разъемным соединительным кабелем длиной 10 м со свободным концом. Агрегат серийно оснащается взрывозащитой.

Агрегат

Напорный патрубок: Rp 2
Максимальное рабочее давление pmax: 2.8 бар
Свободный сферический проход: 10 мм
Режим работы (в погруженном состоянии): S1
Режим работы (в непогруженном состоянии): S2-8 min
Макс. глубина погружения: 7 м
Степень защиты: IP 68
Температура перекачиваемой жидкости T: +3 ... +35 °C
Вес, прим. m: 23.0 кг

Данные мотора

Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц
Номинальный ток IN: 5.1 A
Номинальная мощность электродвигателя P2: 2.2 кВт
Потребляемая мощность P1: 2.9 кВт
Тип пуска: Прямой
Номинальная частота вращения n: 2,900 об/мин
Число полюсов: 2
Класс изоляции: F
Макс. частота включений: 50 1/ч

Кабель

Длина соединительного кабеля: 10 м
Тип кабеля: H07RN-F
сечение кабеля: 6G1 мм2
Тип соединения кабеля: Штекер разъемный
Тип штекера: -

материал

Статическое уплотнение: NBR
Рабочее колесо: PP-GF30
Уплотнение со стороны электродвигателя: NBR
Скользящее торцевое уплотнение: SiC/SiC
Корпус электродвигателя: 1.4301
Корпус насоса: PUR

Данные для заказа

Арт.-№: 4025042
Номер EAN: 4016322318163
Ценовая группа: PG7
Изделие: Wilo