Полностью погружной дренажный насос для вертикальной установки в погруженном состоянии для перекачивания загрязненной или содержащей песок воды. Гидравлический корпус и рабочее колесо из серого чугуна, корпус электродвигателя из алюминия. Вариант исполнения GG полностью выполнен из серого чугуна; по желанию заказчика на корпус может быть нанесено керамическое покрытие. Напорный патрубок с вертикальным патрубком напорного слива и муфтой Storz. Самоохлаждающиеся электродвигатели в исполнении для однофазного тока, с разъемным соединительным кабелем с поплавковым выключателем, штекером с защитным контактом и конденсатором. Серия без ограничений подходит для эксплуатации в режиме с подсосом воздуха.

Агрегат

Напорный патрубок: Storz C
Фланцы (по EN 1092-2) PN: PN 10
Стандарт подключения: EN 1092
Максимальное рабочее давление pmax: 2.4 бар
Свободный сферический проход: 5 мм
Режим работы (в погруженном состоянии): S1
Режим работы (в непогруженном состоянии): S1
Макс. глубина погружения: 12.5 м
Степень защиты: IP 68
Температура перекачиваемой жидкости T: +3 ... +40 °C
Вес, прим. m: 25.0 кг

Данные мотора

Подключение к сети: 1~230 V, 50 Hz
Номинальный ток IN: 5.7 A
Номинальная мощность электродвигателя P2: 0.75 кВт
Потребляемая мощность P1: 1.1 кВт
Тип пуска: Прямой
Номинальная частота вращения n: 2,900 об/мин
Число полюсов: 2
Класс изоляции: F
Макс. частота включений: 15 1/ч

Кабель

Длина соединительного кабеля: 10 м
Тип кабеля: H07RN-F
сечение кабеля: 4G1,5 мм2
Тип соединения кабеля: Разъемный
Тип штекера: SMP 6MA

материал

Статическое уплотнение: FPM
Рабочее колесо: EN-GJL-250
Уплотнение со стороны электродвигателя: C/Al-oxide
Скользящее торцевое уплотнение: SiC/SiC
Корпус электродвигателя: EN-GJL-250
Корпус насоса: EN-GJL-250

Данные для заказа

Ценовая группа: PG7
Изделие: Wilo