Полностью погружной дренажный насос для вертикальной установки в погруженном состоянии для перекачивания загрязненной или содержащей песок воды. Рабочее колесо, гидравлический корпус и корпус электродвигателя из серого чугуна, возможна поставка с покрытием Ceram. Напорный патрубок с вертикальным патрубком напорного слива и муфтой Storz. Электродвигатель насоса с сухим ротором в исполнении для трехфазного тока с камерой уплотнений, контролем температуры обмотки и допуском по взрывобезопасности. Соединительный кабель с водостойким кабельным защищает электродвигатель, поплавковым выключателем и штекером CEE. Помимо взрывоопасных областей применения, эту серию можно использовать в режиме работы с подсосом воздуха без каких-либо ограничений.

Агрегат

Напорный патрубок: Storz C
Фланцы (по EN 1092-2) PN: PN 10
Стандарт подключения: EN 1092
Максимальное рабочее давление pmax: 2.3 бар
Свободный сферический проход: 5 мм
Режим работы (в погруженном состоянии): S1
Режим работы (в непогруженном состоянии): S2-15 min
Макс. глубина погружения: 12.5 м
Степень защиты: IP 68
Температура перекачиваемой жидкости T: +3 ... +40 °C
Вес, прим. m: 33.0 кг

Данные мотора

Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц
Номинальный ток IN: 1.76 A
Номинальная мощность электродвигателя P2: 0.75 кВт
Потребляемая мощность P1: 1.1 кВт
Тип пуска: Прямой
Номинальная частота вращения n: 2,900 об/мин
Число полюсов: 2
Класс изоляции: F
Макс. частота включений: 15 1/ч

Кабель

Длина соединительного кабеля: 10 м
Тип кабеля: H07RN-F
сечение кабеля: 7G1,5 мм2
Тип соединения кабеля: Неразъемный
Тип штекера: DMS-Ex + CEE 16

материал

Статическое уплотнение: FPM
Рабочее колесо: EN-GJL-250
Уплотнение со стороны электродвигателя: SiC/SiC
Скользящее торцевое уплотнение: SiC/SiC
Корпус электродвигателя: EN-GJL-250
Корпус насоса: EN-GJL-250

Данные для заказа

Ценовая группа: PG7
Изделие: Wilo