Одноступенчатый центробежный насос с сухим ротором линейного типа, предназначенный для установки в трубах или на фундаменте. Блочная конструкция с низким уровнем шума и вибрации, с фонарем и неподвижно присоединенным стандартным электродвигателем с фланцевым креплением (стандартный электродвигатель). С не зависящим от направления вращения скользящим торцевым уплотнением в кожухе с принудительным охлаждением и снижающим кавитацию рабочим колесом. Фланцы имеют штуцеры R 1/8 для измерения давления. 
На корпус насоса и промежуточный корпус нанесено катафорезное покрытие.

Материалы

Корпус насоса: EN-GJL-250
Промежуточный корпус: EN-GJL-250
Рабочее колесо: EN-GJL-200
Вал насоса: 1.4122
Скользящее торцевое уплотнение: AQ1EGG

Допустимая область применения

Температура окружающей среды, макс.: 40 °C

Подсоединения к трубопроводу

Номинальный внутренний диаметр фланца: DN 100
Габаритная длина l0: 500 мм

Минимальный индекс эффективности (MEI)

Минимальный индекс эффективности (MEI): ≥ 0.40

Мотор/электроника

Степень защиты: IP 55
Класс изоляции: F
Номинальный ток (прим.) IN 3~400 В: 40.7 A
Класс эффективности мотора: IE2
КПД электродвигателя ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% : 89,5/90,9/91,3 %
Коэффициент мощности cos φ: 0.85
Номинальная мощность электродвигателя P2: 22 кВт
Номинальная частота вращения n: 2,900 об/мин

Вес

Вес, прим. m: 211 кг

Данные для заказа

Арт.-№: 2786133
Тип: CronoLine-IL 100/170-22/2
Изделие: Wilo