Установка с центробежным насосом в компактном исполнении с горизонтальным всасывающим и вертикальным напорным патрубком, которая состоит из следующих компонентов: нормальновсасывающий многоступенчатый горизонтальный высоконапорный центробежный насос с низким уровнем шума со сквозным насосным валом электродвигателя и не зависящим от направления вращения скользящим торцовым уплотнением.
Напрямую присоединенный фланцами однофазный электродвигатель со встроенным термическим защитным выключателем и конденсатором. Система управления насосом с электронным устройством контроля давления и потока, встроенной защитой от сухого хода и обратным клапаном. Все детали, находящиеся в контакте с перекачиваемой средой, не подвержены коррозии. Насосная установка предварительно установлена в готовом к подключению виде и подключается с помощью кабеля длиной 3 м и сетевого штекера.

Материалы

Корпус насоса: 1.4301
Рабочее колесо: Noryl
Вал насоса: 1.4057 [AISI431]
Скользящее торцевое уплотнение: графит/керамика
Секции: Noryl
Уплотнение: NBR

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Чистая вода без осаждающихся веществ: •
Бытовая, холодная, охлаждающая, дождевая вода: •
Дождевая вода: •

Мощность

Входное давление      макс. H: 1.5 бар
Температура перекачиваемой жидкости T: +5...+35 °C
Температура окружающей среды, макс. T: 40 °C
Подключение к сети 1~, стандартное исполнение: 230 В
Частота сети F: 50 Гц
Номинальная частота вращения n: 2,900 об/мин

Мотор/электроника

Степень защиты: IP 54
Класс изоляции: F
Резьбовой ввод для кабеля: 1x11 PG
Потребляемая мощность P1: 0.84 кВт
Rated current IN 1~230 V: 4 A

Подсоединения к трубопроводу

Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, с напорной стороны: R 1
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, на стороне всасывания: Rp 1¼

Данные для заказа

Вес, прим. m: 11.2 кг
Тип: FMP 603
Арт.-№: 4088353