Высокоэффективный насос Wilo-Yonos PICO-STG с электронной системой регулирования. Не требующие техобслуживания циркуляционные насосы с мокрым ротором и с резьбовым подсоединением, устойчивый к токам блокировки синхронный электродвигатель по технологии ECM и встроенная электронная система регулирования частоты вращения для плавного регулирования перепада давления. Применяется для первичных контуров солнечных и геотермальных установок

 Красная кнопка для настройки режима регулирования ∆p-v или фиксированной частоты вращения
 Гибкий кабель электропитания с соединителем Wilo-Connector
 Внешняя регулировка частоты вращения через встроенные интерфейсы PWM 1 (геотермические системы) и PWM 2 (гелиотермические системы)
 Корпус насоса с покрытием KTL защищает от коррозии при образовании конденсата
 Кольцевой светодиод для индикации рабочего режима и неисправностей

Рабочее колесо из полипропилена, вал из нержавеющей стали с графитовыми подшипниками скольжения с металлической пропиткой.

Опциональные принадлежности для насоса:

 Сигнальный кабель PWM
 Теплоизоляционные кожухи

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Макс. расход Qmax: 4.5 м3/ч
Макс. напор Hmax: 7.500002 M

Допустимая область применения

Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °C: 0…+110 °C
Макс. допустимое рабочее давление Pmax: 10 бар

Подсоединения к трубопроводу

Резьбовое соединение труб: Rp 1
Монтажная длина L0: 180 мм

Мотор/электроника

Индекс энергоэффективности (EEI): ≤ 0.23
Электромагнитная совместимость: EN 61800-3
Создаваемые помехи: EN 61000-6-3
Помехозащищенность: EN 61000-6-2
Регулирование частоты вращения: Частотный преобразователь (ЧП)
Степень защиты: IP X4D
Класс изоляции: F
Подключение к сети: 1~230 В, 50/60 Гц
Частота вращения N: 800 - 4800 об/мин
Потребляемая мощность 1~230 В P1: 0  / 0  / 75 Вт
Максимальный ток I: 0.66 A
Защита электродвигателя: не требуется (устойчив к токам блокировки)
Резьбовой ввод для кабеля Connector: 11 PG

Материалы

Корпус насоса: Серый чугун (EN‐GJL-200)
Рабочее колесо: Синтетический материал (полипропилен - 40% GF)
Вал насоса: Нержавеющая сталь
Подшипники: Металлографит

Минимальный подпор на всасывающем патрубке во избежание кавитации при температуре перекачиваемой воды

Минимальный подпор при 50°C: 0.4999974 M
Минимальный подпор при 95°C: 4.499997 M
Минимальный подпор при 110°C: 10 M
Минимальный подпор при 130°C H: 0 M

Данные для заказа

Арт.-№: 4527504
Номер EAN: 4048482500171
Вес, прим. m: 1.8 кг
Изделие: Wilo
Designation: Wilo-Yonos PICO-STG 25/1-7.5