Полностью погружной многоступенчатый насос для перекачивания технической и питьевой воды (допуск ACS) с радиальными или полуосевыми рабочими колесами в секционном исполнении для вертикального и горизонтального монтажа со встроенным обратным клапаном. Стойкий к коррозии трехфазный электродвигатель для прямого или звездообразного треугольного пуска с заполнением водогликолевой смесью или питьевой водой. Герметичный электродвигатель с обмоткой с изолирующей лакировкой, пропиткой смолой или возможностью перемотки изоляцией ПВХ, а также с самосмазывающимися подшипниками. Охлаждение электродвигателя осуществляется перекачиваемой средой. Этот агрегат всегда должен эксплуатироваться в погруженном состоянии. Необходимо соблюдать предельные значения максимальной температуры перекачиваемой жидкости и минимальную скорость потока. Вертикальный монтаж можно выполнить с охлаждающим кожухом или без него — на выбор заказчика. Горизонтальный монтаж всегда выполняется с охлаждающим кожухом.
Комплект поставки:

 Погружной насос с соединительным кабелем и допуском ACS
 Инструкция по монтажу и эксплуатации

Агрегат

Макс. расход Qmax: 27.0 м3/ч
Макс. напор Hmax: 407.0 M
Макс. содержание песка ρ: 50 г/м3
Минимальный индекс эффективности (MEI): ≥ 0.40
Напорный патрубок: Rp 2½
Фланцы (по EN 1092-2) PN: PN 10/16/25/40
Стандарт подключения: EN 1092-2
Максимальное рабочее давление pmax: 44 бар
Макс. глубина погружения: 350 м
Температура перекачиваемой жидкости T: +3...+30 °C
Степень защиты: IP 68
Макс. частота включений: 20 1/ч
Вес, прим. m: 128.0 кг

Данные мотора

Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц
Диаметр электродвигателя Ø: 6 "
Номинальная мощность электродвигателя P2: 22 кВт
Число полюсов: 2
Номинальный ток IN: 45.3 A
Длина соединительного кабеля: 4 м
сечение кабеля: 4G4 мм2
Мин. скорость потока на моторе v: 0.16 м/с
Класс изоляции: F

материал

Рабочее колесо: 1.4301 [AISI304]
Корпус насоса: 1.4301 [AISI304]
Вал насоса: 1.4057 [AISI431]
Корпус электродвигателя: EN-GJL
Вал электродвигателя: 1.4305

Данные для заказа

Арт.-№: 6075225
Номер EAN: 4048482539416
Ценовая группа: PG6
№ арт. для охлаждающих кожухов Для вертикального монтажа (B): 6041886
№ арт. для охлаждающих кожухов Для горизонтального монтажа (D): 6042349
Изделие: Wilo