Установка с центробежным насосом в компактном исполнении с горизонтальным всасывающим и вертикальным напорным патрубком, которая состоит из следующих компонентов: 
Самовсасывающий одноступенчатый струйный насос со сквозным насосным валом электродвигателя и не зависящим от направления вращения скользящим торцовым уплотнением. Напрямую присоединенный фланцами однофазный или трехфазный электродвигатель со встроенным термическим защитным выключателем и конденсатором в исполнении для однофазного тока. 
Система управления насосом с управляющим агрегатом и мембранным напорным баком, манометрическим выключателем и манометром (0–6 бар). Все детали, находящиеся в контакте с перекачиваемой средой, не подвержены коррозии. 
Насосная установка предварительно установлена в готовом к подключению виде и подключается с помощью кабеля длиной 2 м и сетевого штекера. Идеально подходит для переносной эксплуатации в саду или для различных увлечений. В исполнении для трехфазного тока подключение выполняется через клеммную коробку.

Материалы

Корпус насоса: 1.4301
Рабочее колесо: 1.4301
Вал насоса: 1.4005 [AISI416]
Скользящее торцевое уплотнение: графит/керамика
Секции: Noryl
Диффузор/Инжектор: Noryl
Уплотнение: NBR

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Чистая вода без осаждающихся веществ: •
Бытовая, холодная, охлаждающая, дождевая вода: •
Дождевая вода: -

Мощность

Высота всасывания, макс. H: 8 M
Входное давление      макс. H: 1 бар
Температура перекачиваемой жидкости T: +5...+35 °C
Температура окружающей среды, макс. T: 40 °C
Стандартное исполнение для рабочего давления pмакс: 6 бар
Подключение к сети 1~, стандартное исполнение: 230 В
Частота сети F: 50 Гц
Номинальная частота вращения n: 2,850 об/мин

Мотор/электроника

Степень защиты: IP 44
Класс изоляции: B
Потребляемая мощность P1: 0.9 кВт

Подсоединения к трубопроводу

Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, с напорной стороны: Rp 1
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, на стороне всасывания: G 1

Данные для заказа

Вес, прим. m: 16.8 кг
Тип: HWJ 20 L 202
Арт.-№: 4081527