Одноступенчатый центробежный насос с сухим ротором в исполнении Inline для установки в трубах с корпусом насоса из нержавеющей стали.
Для подключения к сети 1–230 В, 50 Гц или 3–400 В, 50 Гц.
Со скользящим торцовым уплотнением с принудительным омыванием.

Материалы

Корпус насоса: 1.4306 [AISI304L]
Промежуточный корпус: 1.4306
Рабочее колесо: Noryl
Вал насоса: 1.4571 [AISI316Ti]
Скользящее торцевое уплотнение: BQ1EGG

Допустимая область применения

Стандартное исполнение для рабочего давления pмакс: 10 бар
Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °C: -8...+110 °C
Температура окружающей среды, макс.: +40 °C

Подсоединения к трубопроводу

Резьба: G 1½
Резьбовое соединение труб: Rp 1
Размеры L1: 222 мм

Мотор/электроника

Степень защиты: IP 44
Класс изоляции: F
Подключение к сети: 3~400В В, 50 Гц
Номинальная мощность электродвигателя P2: 0.12 кВт
Номинальный ток 3~230 В, 50 Гц IN: 0.64 A
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц IN: 0.37 A
Частота вращения В: 2720 об/мин

Вес

Вес, прим. m: 5 кг

Данные для заказа

Арт.-№: 4090294
Тип: 25/6
Изделие: Wilo