Высокоэффективный насос Wilo-Yonos MAXO-Z
с электронным регулированием, 
Циркуляционный насос с мокрым ротором, синхронный электродвигатель по технологии ECM и встроенная система регулирования мощности для плавного регулирования перепада давления. Возможность применения для всех циркуляционных установок питьевой воды в промышленности и оборудовании для зданий и сооружений. 
Серийное оснащение:

 Выбор режимов регулирования частоты вращения для оптимального распределения нагрузки: Δp-c (постоянный перепад давления), Δp-v (переменный перепад давления);
 3 ступени частоты вращения (n = постоянная)
 Светодиодный индикатор для установки значения напора насоса и индикации сообщений об ошибке
 Электроподсоединение с помощью штекера Wilo
 Световой индикатор неисправности и контакт для обобщенной сигнализации неисправности

Исполнения фланцев для насосов с фланцевым соединением:

 Стандартное исполнение для насосов DN 32 - DN 50: комбинированный фланец PN 6/10 (фланец PN 16 согласно EN 1092-2) для ответных фланцев PN 6 и PN 10

Материалы

Корпус насоса: Бронза (CC 499K) по DIN 50930-6 согласно Постановлению о питьевой воде (TrinkwV)
Рабочее колесо: Синтетический материал (PPS - 40% GF)
Вал насоса: Нержавеющая сталь (X39CrMo17-1)
Подшипники: Графит, пропитанный синтетической смолой

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Макс. расход Qmax: 9.6 м3/ч
Макс. напор Hmax: 10.8 M

Подсоединения к трубопроводу

Резьбовое соединение труб: Rp 1
Резьба: G 1½
Габаритная длина l0: 180 мм

Мотор/электроника

Индекс энергоэффективности (EEI): ≤ 0.20
Создаваемые помехи: EN 61800-3;2004+A1;2012/жилые зоны (C1)
Помехозащищенность: EN 61800-3;2004+A1;2012 /industrial environment (C2)
Регулирование частоты вращения: Частотный преобразователь (ЧП)
Степень защиты: IP X4D
Класс изоляции: F
Подключение к сети: 1~230 В, 50/60 Гц
Частота сети F: 50/60 Гц
Номинальная мощность электродвигателя P2: 140,0 Вт
Частота вращения N: 1000 - 4450 об/мин
Потребляемая мощность 1~230 В P1: 0  / 0  / 190 Вт
Ток при 1~230В I: 0,08 - 1,30 A
Защита электродвигателя: Встроенная
Резьбовой ввод для кабеля PG: M20x1,5

Данные для заказа

Арт.-№: 2175539
Номер EAN: 4048482739915
Вес, прим. m: 4 кг
Изделие: Wilo
Тип: Yonos MAXO-Z 25/0,5-10