Установка водоснабжения для перекачивания дождевой и технической воды из резервуаров, прудов, ручьев и колодцев.
Для водоснабжения, ирригации, полива и орошения в жилищном хозяйстве.
Готовый смонтированный блок с электропроводкой, состоящий из многоступенчатого горизонтального центробежного насоса с сухим ротором, не самовсасывающего, с непосредственно прифланцованным электродвигателем (не требующее техобслуживания скользящее торцовое уплотнение в месте прохода вала), а также мембранным напорным баком.
Двухполюсный однофазный электродвигатель с кабельным вводом, конденсатор в соединительной коробке, защитный выключатель электродвигателя с автоматическим повторным включением, манометром, манометрическим выключателем, гибким напорным шлангом и сетевым кабелем со штекером.

Комплект поставки

 Насос
 Манометрический выключатель
 Манометр
 Мембранный напорный резервуар
 Напорный шланг со стальным кожухом и резьбовым подсоединением
 Пластмассовый соединитель с уплотнениями для подсоединения вручную к приточному трубопроводу
 Быстроразъемное электрическое подсоединение
 Инструкция по монтажу и эксплуатации

Принадлежности

 HiControl 1
 HiControl 1-EK
 Поплавковый выключатель WA 65
 Поплавковый выключательWAEK 65
 Поплавковый выключатель WAO 65
 Поплавковый выключатель WAO EK 65
 Защита от сухого хода для однофазного электродвигателя (G11/4)

Материалы

Вал насоса: 1.4021 [AISI420]
Скользящее торцевое уплотнение: Графит, пропитанный синтетической смолой/оксид алюминия/NITRILE
Секции: Noryl
Диффузор/Инжектор: –
Уплотнение: EPDM

Мощность

Входное давление      макс. H: 3 бар
Температура перекачиваемой жидкости T: +5...+35 °C
Температура окружающей среды, макс. T: 40 °C
Подключение к сети 1~, стандартное исполнение: 230 В
Частота сети F: 50 Гц
Номинальная частота вращения n: 2,900 об/мин

Мотор/электроника

Степень защиты: X4
Класс изоляции: F
Резьбовой ввод для кабеля: 1x11 PG
Потребляемая мощность P1: 0.84 кВт

Данные для заказа

Вес, прим. m: 26.8 кг
Тип: HiMulti 3 H 50-44
Арт.-№: 2543621