Циркуляционный насос с мокрым ротором со специальной гидравлической системой для применения в первичных контурах солнечных и геотермальных установок. С ручным трехступенчатым переключением частоты вращения и однофазным электродвигателем, устойчивым к токам блокировки. Корпус насоса из серого чугуна с катафорезным покрытием. Рабочее колесо из полипропилена, упрочненного стекловолокном. Вал из нержавеющей стали с угольными подшипниками скольжения с металлической пропиткой.

Материалы

Корпус насоса: Серый чугун (EN‐GJL-200)
Рабочее колесо: Полипропилен
Вал насоса: Нержавеющая сталь (X40Cr13)
Подшипники: Металлографит

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Макс. расход Qmax: 3.5 м3/ч
Макс. напор Hmax: 4 M

Подсоединения к трубопроводу

Резьбовое соединение труб: Rp ½
Монтажная длина L0: 130 мм

Мотор/электроника

Электромагнитная совместимость: EN 61800-3
Создаваемые помехи: EN 61000-6-3
Помехозащищенность: EN 61000-6-2
Регулирование частоты вращения: -
Степень защиты: IP 44
Класс изоляции: F
Подключение к сети: 1~230 V, 50 Hz
Частота вращения N: 1440 - 2350 / 1910 - 2630 / 2140 - 2720 об/мин
Номинальная мощность электродвигателя P2: 15.5 Вт
Потребляемая мощность 1~230 В P1: 28 / 38 / 48 Вт
Ток при 1~230В I: 0,13 / 0,17 / 0,21 A
Максимальный ток I: 0.21 A
Защита электродвигателя: не требуется (устойчив к токам блокировки)
Резьбовой ввод для кабеля PG: 1x11

Данные для заказа

Арт.-№: 4056933
Номер EAN: 4016322510246
Вес, прим. m: 2.22 кг
Изделие: Wilo
Designation: Wilo-Star-STG 15/4