Многоступенчатый нормальновсасывающий горизонтальный высоконапорный центробежный насос блочного типа с низким уровнем шума с горизонтальным всасывающим и вертикальным напорным патрубком. Со сквозным насосным валом электродвигателя и не зависящим от направления вращения скользящим торцовым уплотнением.
Напрямую присоединенный фланцами однофазный или трехфазный электродвигатель. Реле для электродвигателя трехфазного тока предоставляется заказчиком. Встроенная защита электродвигателя от перегрева и конденсатор в случае с однофазным электродвигателем.
Все детали, находящиеся в контакте с перекачиваемой жидкостью, выполнены в антикоррозионном исполнении.

Материалы

Корпус насоса: 1.4301
Рабочее колесо: Noryl
Вал насоса: 1.4057 [AISI431]
Скользящее торцевое уплотнение: графит/керамика
Секции: Noryl
Уплотнение: NBR

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Чистая вода без осаждающихся веществ: •
Бытовая, холодная, охлаждающая, дождевая вода: •
Дождевая вода: •

Мощность

Входное давление      макс. H: 6 бар
Температура перекачиваемой жидкости T: +5...+35 °C
Температура окружающей среды, макс. T: 40 °C
Стандартное исполнение для рабочего давления pмакс: 10 бар
Подключение к сети 1~, стандартное исполнение: 230 В
Частота сети F: 50 Гц
Номинальная частота вращения n: 2,900 об/мин

Мотор/электроника

Степень защиты: IP 54
Класс изоляции: F
Резьбовой ввод для кабеля: 1x11 PG
Номинальная мощность электродвигателя P2: 0.55 кВт
Потребляемая мощность P1: 0.91 кВт

Подсоединения к трубопроводу

Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, с напорной стороны: Rp 1
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, на стороне всасывания: Rp 1¼

Данные для заказа

Вес, прим. m: 9.4 кг
Тип: MP 603
Арт.-№: 4032129