Одноступенчатый центробежный насос с сухим ротором линейного типа для эксплуатации с особенно горячими перекачиваемыми жидкостями. 
Трехфазный электродвигатель с неразъемным валом и специальным промежуточным фонарем для крепления корпуса с ребрами охлаждения для торцевого уплотнения. 
Эта серия предназначена для установки в трубах с горизонтальным валом электродвигателя/насоса.
Исполнение фланца согласно EN 1092-1 в качестве фланца с канавкой и пружиной. Фланец корпуса насоса в форме D (с канавкой), приварные ответные фланцы (входят в комплект поставки) в форме С (с пружиной).

Материалы

Корпус насоса: 1.0625
Промежуточный корпус: EN-GJS-400-15
Рабочее колесо: EN-GJL-250
Вал насоса: 1.4005 [AISI416]
Скользящее торцевое уплотнение: AQ1VGG

Допустимая область применения

Стандартное исполнение для рабочего давления pмакс: Теплонесущее масло: 9 бар
Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °C: -10...+350 °C
Температура окружающей среды, макс.: +40 °C

Подсоединения к трубопроводу

Номинальный внутренний диаметр фланца: DN 65
Фланцы (по EN 1092-2): PN 25
Фланец с отверстием для манометра: –
Размеры L1: 511.5 мм

Мотор/электроника

Степень защиты: IP 55
Класс изоляции: F
КПД электродвигателя ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% : 81,6/84,0/84,1 %
Коэффициент мощности cos φ: 0.83
Номинальная частота вращения n: 1,415 об/мин

Вес

Вес, прим. m: 44 кг

Данные для заказа

Арт.-№: 2121292
Тип: VeroLine-IPH-O 65/160-1,1/4
Изделие: Wilo