Линейный сдвоенный насос с двумя одноступенчатыми центробежными насосами с сухим ротором в общем корпусе с перекидным клапаном для установки в трубах или на фундаменте. Фланцевая заглушка корпуса и консоли предоставляются за отдельную плату. Блочное исполнение с низким уровнем шума и вибрации с промежуточным корпусом и неподвижно присоединенным унифицированным (стандартным) электродвигателем с фланцевым креплением. С не зависящим от направления вращения скользящим торцовым уплотнением в кожухе с принудительным охлаждением и снижающим кавитацию рабочим колесом. Фланцы имеют отверстия R 1/8 для измерения давления. На корпус насоса и промежуточный корпус нанесено катафорезное покрытие. 

Материалы

Корпус насоса: EN-GJL-250
Промежуточный корпус: EN-GJL-250
Рабочее колесо: EN-GJL-200
Вал насоса: 1.4122
Скользящее торцевое уплотнение: AQEGG

Допустимая область применения

Стандартное исполнение для рабочего давления pмакс: 13 бар (до +140 °C) бар
Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °C: -20...+140 °C (в зависимости от перекачиваемой среды)
Температура окружающей среды, макс.: +40 °C

Подсоединения к трубопроводу

Номинальный внутренний диаметр фланца: DN 100
Фланцы (по EN 1092-2): PN 16
Фланец с отверстием для манометра: R 1/8
Габаритная длина l0: 550 мм

Минимальный индекс эффективности (MEI)

Минимальный индекс эффективности (MEI): ≥ 0.40
Насос с макс. диаметром рабочего колеса для определения MEI: IL100/210-37/2

Мотор/электроника

Степень защиты: IP 55
Класс изоляции: F
Номинальный ток (прим.) IN 3~400 В: 64.8 A
Класс эффективности мотора: IE3
КПД электродвигателя ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% : 92,0/93,2/93,7 %
Коэффициент мощности cos φ: 0.92
Номинальная мощность электродвигателя P2: 37 кВт
Номинальная частота вращения n: 2,900 об/мин

Вес

Вес, прим. m: 745 кг

Данные для заказа

Арт.-№: 2121070
Тип: CronoTwin-DL 100/210-37/2
Изделие: Wilo