Насос Wilo Drain TMR 32 для дренажа сборных шахт, котлованов или резервуаров в автоматическом режиме, а также для устранения затоплений до минимального уровня всасывания 2 мм в ручном режиме работы.
Погружной насос в виде блочного агрегата с погружным электродвигателем и встроенным обратным клапаном, установленным переключением по уровню, ручкой для переноски, электрическим кабелем и устройством защиты от перегрева. Соединительный штуцер для шлангового и резьбового соединения. Высокая надежность эксплуатации за счет манжетного уплотнения, состоящего из скользящего торцового уплотнения со стороны электродвигателя, масляной камеры и скользящего торцового уплотнения со стороны насоса, а также электромотора, оснащенного охлаждающим кожухом.

Агрегат

Напорный патрубок: G 1¼
Максимальное рабочее давление pmax: 2 бар
Свободный сферический проход: 2 мм
Режим работы (в погруженном состоянии): S1
Режим работы (в непогруженном состоянии): S3-25%
Макс. глубина погружения: 3 м
Степень защиты: IP 68
Температура перекачиваемой жидкости T: +3 ... +35 °C
Макс. температура перекачиваемой жидкости, кратковременно до 3 мин T: 90 °C
Вес, прим. m: 5.5 кг

Данные мотора

Подключение к сети: 1~230 V, 50 Hz
Номинальный ток IN: 1.8 A
Номинальная мощность электродвигателя P2: 0.37 кВт
Потребляемая мощность P1: 0.45 кВт
Тип пуска: Прямой
Номинальная частота вращения n: 2,900 об/мин
Число полюсов: 2
Класс изоляции: F
Макс. частота включений: 50 1/ч

Кабель

Длина соединительного кабеля: 10 м
Тип кабеля: H07RN-F
сечение кабеля: 3G1 мм2
Тип соединения кабеля: Неразъемный
Тип штекера: С защитным контактом

материал

Статическое уплотнение: NBR
Рабочее колесо: PP-GF30
Уплотнение со стороны электродвигателя: NBR
Скользящее торцевое уплотнение: графит/керамика
Корпус электродвигателя: 1.4301
Корпус насоса: PP-GF30

Данные для заказа

Арт.-№: 4145326
Номер EAN: 4048482104751
Ценовая группа: PG7
Изделие: Wilo