Одноступенчатый центробежный насос с сухим ротором линейного типа, предназначенный для установки в трубах или на фундаменте. Блочная конструкция с низким уровнем шума и вибрации, с фонарем и неподвижно присоединенным стандартным электродвигателем с фланцевым креплением (стандартный электродвигатель). С не зависящим от направления вращения торцевым уплотнением картриджного типа, с принудительным охлаждением и снижающим кавитацию рабочим колесом. Фланцы имеют штуцеры R 1/8 для измерения давления. 
На корпус насоса и промежуточный корпус нанесено катафорезное покрытие.

 серийная монтажная плита для установки на фундаменте, от номинального диаметра DN 250;
 серийная установка Back‐Pull‐Out (картриджное скользящее торцевое уплотнение) для замены скользящего торцового уплотнения без демонтажа насоса или электродвигателя;
 серийный электродвигатель с 3 термодатчиками при номинальной мощности ≥ 75 кВт;
 серийная система заполнения смазкой подшипников электродвигателя.

Материалы

Корпус насоса: EN-GJL-250
Промежуточный корпус: EN-GJL-250
Рабочее колесо: EN-GJL-200
Вал насоса: 1.4122
Скользящее торцевое уплотнение: AQEGG

Допустимая область применения

Стандартное исполнение для рабочего давления pмакс: 16 бар (до +140 °C) бар
Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °C: -20...+140 °C (в зависимости от перекачиваемой среды)
Температура окружающей среды, макс.: +40 °C

Подсоединения к трубопроводу

Номинальный внутренний диаметр фланца: DN 250
Фланцы (по EN 1092-2): PN 16
Фланец с отверстием для манометра: R 1/8
Габаритная длина l0: 1200 мм

Минимальный индекс эффективности (MEI)

Минимальный индекс эффективности (MEI): ≥ 0.40
Насос с макс. диаметром рабочего колеса для определения MEI: IL250/480-200/4-IE3

Мотор/электроника

Степень защиты: IP 55
Класс изоляции: F
Номинальный ток (прим.) IN 3~400 В: 235 A
Класс эффективности мотора: IE3
КПД электродвигателя ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% : 95,5/95,9/95,6 %
Коэффициент мощности cos φ: 0.84
Номинальная мощность электродвигателя P2: 132 кВт
Номинальная частота вращения n: 1,450 об/мин

Вес

Вес, прим. m: 1661 кг

Данные для заказа

Арт.-№: 2120856
Тип: CronoLine-IL 250/460-132/4
Изделие: Wilo