Многосекционный, нормальновсасывающий вертикальный высоконапорный центробежный насос во встраиваемом исполнении с трехфазным двигателем насоса с мокрым ротором.

Самоохлаждающийся насос компактного типа снабжен плавно работающим валом электродвигателя/насоса, а также подшипниками со стороны электродвигателя.  Все гидравлические и контактирующие с перекачиваемой жидкостью детали выполнены из нержавеющей стали. Подсоединение осуществляется с помощью овальных фланцев.

Насос подходит для систем водоснабжения и повышения давления.

Особенности/преимущества продукции

 Технология с мокрым ротором
 Практически бесшумная эксплуатация (до 20 дБ(A), что тише обычных насосов)
 Конструкция компактного типа, экономящая место
 Практически не обслуживается благодаря типу без торцевого уплотнения

Комплект поставки

 Высоконапорный центробежный насос Wilo-Multivert MVIS
 Инструкция по монтажу и эксплуатации
 Ответные фланцы из чугуна с соответствующими болтами, гайками и уплотнениями

Указания относительно типа

 Дополнительные, вставные IF-модули

Материалы

Рабочее колесо: 1.4301 [AISI304]
Корпус насоса: 1.4301 [AISI304]
Вал насоса: 1.4122
Основание насоса: EN-GJL-250
Статическое уплотнение: EPDM

Мощность

Температура перекачиваемой жидкости T: -15...+50 °C
Температура окружающей среды, макс. T: 40 °C
Входное давление      макс. H: 10 бар

Мотор

Класс изоляции: F
Степень защиты: IP 44
Подключение к сети: 3~230/400 В, 50 Гц
Номинальная мощность электродвигателя P2: 2.20 кВт
Потребляемая мощность P1: 2.14 кВт
Номинальный ток 3~230 В, 50 Гц IN: 8 A
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц IN: 4.6 A

Данные для заказа

Изделие: Wilo
Тип: MVIS 209
Арт.-№: 2009040
Вес, прим. m: 29.0 кг