Циркуляционный насос с мокрым ротором для установки в трубах с ручной трехступенчатой регулировкой частоты вращения. 
С устойчивым к токам блокировки электродвигателем. Корпус насоса из серого чугуна (в зависимости от типа может применяться бронза), рабочее колесо из упрочненного стекловолокном синтетического материала, вал из нержавеющей стали с угольными подшипниками скольжения с металлической пропиткой. Серийное применение в системах холодной воды с температурой до -10 °C.
Надежность в эксплуатации благодаря перфорированному валу и фильтрующему устройству перед картриджем

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Макс. расход Qmax: 4 м3/ч
Макс. напор Hmax: 6 M

Допустимая область применения

Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °C: -10...+110 °C
Макс. допустимое рабочее давление Pmax: 10 бар

Подсоединения к трубопроводу

Резьбовое соединение труб: Rp 1
Монтажная длина L0: 130 мм

Мотор/электроника

Электромагнитная совместимость: EN 61800-3
Создаваемые помехи: EN 61000-6-3
Помехозащищенность: EN 61000-6-2
Регулирование частоты вращения: -
Степень защиты: IP 44
Класс изоляции: F
Подключение к сети: 1~230 V, 50 Hz
Частота вращения N: 2480 / 2750 / 2840 об/мин
Номинальная мощность электродвигателя P2: 38 Вт
Потребляемая мощность 1~230 В P1: 43 / 61 / 84 Вт
Ток при 1~230В I: 0,20 / 0,28 / 0,36 A
Максимальный ток I: 0.36 A
Защита электродвигателя: не требуется (устойчив к токам блокировки)
Резьбовой ввод для кабеля PG: 1x11

Материалы

Корпус насоса: Серый чугун (EN‐GJL-200)
Рабочее колесо: Синтетический материал (полипропилен - 40% GF)
Вал насоса: Нержавеющая сталь (X40Cr13)
Подшипники: Металлографит

Минимальный подпор на всасывающем патрубке во избежание кавитации при температуре перекачиваемой воды

Минимальный подпор при 50°C: 0.4999974 M
Минимальный подпор при 95°C: 2.999995 M
Минимальный подпор при 110°C: 10 M
Минимальный подпор при 130°C H: 0 M

Данные для заказа

Арт.-№: 4033782
Номер EAN: 4016322364269
Вес, прим. m: 2.48 кг
Изделие: Wilo
Designation: Wilo-Star-RS 25/6-130