Полностью погружной многоступенчатый насос с радиальными рабочими колесами. Применяется при работе с грунтовыми водами из скважин; максимальная глубина погружения 150 м, максимальное содержание песка 50 г/м3.
Все элементы конструкции, вступающие в контакт с перекачиваемой средой, устойчивы к коррозии. Предназначен для применения в областях собственного водоснабжения, таких как орошение садов. Насос оснащен встроенным обратным клапаном и может устанавливаться в вертикальном и горизонтальном положении. Маслонаполненный 3"-электродвигатель с возможностью перемотки.

В комплект поставки входят все элементы, необходимые для основной установки:

 насос;
 прибор управления с включателем/выключателем;
 кабель питания между насосом и прибором управления длиной 30 м;
 трос для фиксации и опускания насоса длиной 30 м;
 соединительный кабель длиной 2 м со штекером;
 прибор контроля потока и давления Fluidcontrol.

Агрегат

Макс. расход Qmax: 2.6 м3/ч
Макс. напор Hmax: 88 M
Макс. содержание песка ρ: 50 г/м3
Напорный патрубок: Rp 1
Фланцы (по EN 1092-2) PN: PN 6
Стандарт подключения: EN 1092-2
Максимальное рабочее давление pmax: 9.7 бар
Макс. глубина погружения: 150 м
Температура перекачиваемой жидкости T: +3...+35 °C
Степень защиты: IP 58
Макс. частота включений: 20 1/ч
Вес, прим. m: 12.40 кг

Данные мотора

Подключение к сети: 1~230 V, 50 Hz
Диаметр электродвигателя Ø: 3 "
Номинальная мощность электродвигателя P2: 0.75 кВт
Число полюсов: 2
Номинальный ток IN: 5.85 A
Длина соединительного кабеля: 30 м
сечение кабеля: 4x1,5 мм2
Мин. скорость потока на моторе v: 0.10 м/с
Класс изоляции: F

материал

Рабочее колесо: PC
Корпус насоса: 1.4301 [AISI304]
Вал насоса: 1.4104 [AISI430F]
Корпус электродвигателя: 1.4301
Вал электродвигателя: 1.4305

Данные для заказа

Арт.-№: 4091650
Номер EAN: 4016322788904
Ценовая группа: PG5
№ арт. для охлаждающих кожухов Для вертикального монтажа (B): 4092485
№ арт. для охлаждающих кожухов Для горизонтального монтажа (D): 4092485 + 4092486
Изделие: Wilo